## Du betrachtest Version 1. Zu Version 2 geht es hier

##

## Materialien:

- Ikea Lack Tisch
- Halbdurchsichtiges (milchiges) Plexiglas
- Arduino Nano (original / clone)
- HC-05 Bluetooth Modul
- WS2812 LED Streifen (5m / 150 LED)
- Holz oder Pappe für Matrix (Baumarkt)
- Netzteil 5V 10A
- SD Karten leser für Arduino
- SD Karte (die Billigste die du findest)
- Wiederstand (300 - 500 Ohm)

## Aufbau:

- Loch in Tischplatte Sägen (mindestmaße: 40x40cm)
- Inhalt des Tisches entfernen
- Löcher an der Seite für Netzteil, Taster und SD bohren bzw. Sägen
- Plexiglas passend zusagen, dass es in das Loch passt.
- LED Streifen in Stücke zu je 12 LEDs Schneiden (12stck)
- LED Streifen mit kurzen Kabeln passend zusammenl ten (Datenrichtung beachten!!!)
- Matrix aus Holz oder Pappe sägen bzw. schneiden und zusammenstecken (für die, die eine CNC zur verfügung haben, ist in der LED Streifen im S-layout an Matrix kleben (Heißkleber)

- - Arduino anschließen (siehe Schaltplan.fzz auf github)

- - - HC-05
      - State an D7
      - RXD an D6
      - TXD an D5
      - GND an GND
      - VCC an 5V
    - SD

- - Taster
    - GND der LED an GND
    - VCC der LED an D9
    - C an GND
    - NO an D8
  - Netzteil
    - GND (Schwarz oder -) an Arduino und direkt an WS2812(DICKE KABEL VERWENDEN!!!
    - VCC (Rot oder +) an Arduino und direkt an WS2812(DICKE KABEL VERWENDEN!!!
- Zum Testen der LEDs und der SD die Beispielprogramme der SD und FastLED Bibilothek verwenden

## Inbetriebnahme

- Arduino mit Code Flashen (LED-Tisch.ino)
- Glediator oder Jinx herunterladen
- Bootanimation aufnehmen und unter dem Namen Boot.dat abspeichern
- Weiter Animationen unter anderem Namen auf der SD speichern
- Filemenue.bat ausf hren (unter linux in filemenue.sh umbenennen)
- App auf android gerät installieren
- In den Geräteeinstellungen mit dem Gerät HC-05 verbinden.

## Animationen Abspielen

- In der App das Gerät auswählen und auf Verbinden gehen.
- Passendes Programm ausw hlen
- Auf Ausf hren klicken

## Geschwindigkeit ndern

- In der App das Gerät auswählen und auf Verbinden gehen.
- Den Regler unter Geschwindigkeit verstellen, oder
- In der Textbox eine Geschwindigkeit zwischen 1 und 40 FPS (frames per second) eingeben
- Auf OK klicken

## Programm im Loop abspielen

- Darauf achten, dass keine Animation läuft UND ein gerät über bluetooth verbunden ist.
- Den Taster drücken
- Die LED sollte leuchten
- Ansonsten nochmal versuchen
- Animation ausf hren (App)
- Zum Verlassen des Loop modes den Taster drücken
- Die LED sollte ausgehen.

Den Quellcode findet ihr auf meinem git Server in der alt Branch

## Kommentare: